Coulee par centrifugation:Permet d'obtenir une bonne liaison sans melange entre les deux nuances descylindres composites, ainsi qu'une structure de solidification exempte de dendrites etde porosites dans le materiau de l'enveloppe en acier a outils.De cette maniere, il a ete obtenu des cylindres composes, constitues par un noyau etdes cols en fonte nodulaire et une couche exterieur, appelee aussi table de travail ducylindre, en acier rapide, de telle sorte que sa durete et sa resistance a l'usure soientelevees alors que le noyau et les cols sont relativement plus ductiles et moinsresistants.La machine de coulee par centrifugation a une haute productivite et peut atteindre lacoulee d'un cylindre toute les deux heures.
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