الغزل الحلقي، المرحلة الأخيرة من صناعة الخيوط بعد البرم، يكمل عمل ماكينات البرم بسحب خصلة الألياف إلى النمرة المطلوبة.  تُضغط الألياف معًا بشكل متعامد على محور الخيط بواسطة البرمات، مما يزيد متانته تبعًا لعددها. يُلف الخيط الناتج على بوبينة (150-40 غرام)، تُرطب، و تُرسل لقسم التدوير للحصول على عبوات (1-2 كغ) خالية من العيوب.
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