1.1.Do Materiels et applications-Hachoirs, malaxeurs (viandes fraiches ou congelees, beurre, margarine) ; -Broyeurs colloidaux (compotes, sauces, soupes, purees, pates fines de viande) ; -Cutters (sauces, soupes, charcuteries, mousses, fromages fondus) ; - Broyeurs a marteaux (cereales) ; - Broyeurs a disques (epices gras, graines de moutarde.La reduction de taille des solides 1-Par fragmentation Ao PrincipeLa fragmentation des solides est realisee par des operations mecaniques qui selon la nature de MP et le type d'appareil utilise, font appel a differents mecanismes : L'ecrasement (compression);La percussion ; Le cisaillement L'attrition (Cette operation met en oeuvre un transfert de quantite de mouvement).Elle facilite: -Les transferts thermiques (par exemple le sechage des epices apres broyage) -Les transferts de matiere (par exemple le broyage des pommes avant l'extraction du jus),  -Les traitements, le conditionnement et l'utilisation du produit (par exemple cacao en poudre, cafe lyophilise).tourteaux de cacao, sucres) ; - Broyeurs a jet d'air (fragmentation fine de matieres tendres et cristaux fragiles); -Broyeurs a cylindres (meunerie, huilerie, chocolateriFigure : Mode de fragmentation des solides Bo Incidences positivesLa fragmentation augmente la surface specifique, donc la surface d'echanges avec le milieu.- Une deshydratation partielle du produit, - Une denaturation des proteines thermosensibles, des vitamines.Co Incidences negativesLa fragmentation peut provoquer : - Un echauffement du produit.
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