.Proprietes thermiques du POM/EPDM :_L'EPDM pur presente une temperature de transition vitreuse (Tg) a -52 ?C et une temperature de fusion mineure (Tm) en raison d'une fraction cristalline tres limitee._Les evaluations DSC revelent des fluctuations des temperatures de fusion et des niveaux de cristallinite dans les melanges EPDM : POM avec des teneurs en ionomeres variables, indiquant des alterations des proprietes thermiques dues a la presence de l'ionomere.
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