 ويستخدم في هذه الطريقة شبكة حريرية مثبتة على إطار من الخشب أو المعدن.  وتظلى هذه الشبكة بطالء   وذلك لغلق مسامها،  وبعد جفاف الطالء تغطى بمادة حساسة للضوء،  ثم يوضع الشكل المرسوم المراد   ثم تعرض الشبكة الحريرية للضوء عبر السطح الشفاف،  فينفذ  الضوء من المناطق غير المرسومة،  فتتصلب نظيراتها على الشبكة الحريرية.  وباستخدام بعض المذيبات   تعود الشبكة إلى سابق حالتها.
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