.L'opération consiste à chauffer progressivement l'échantillon de pétrole qui va s'évaporerprogressivement. La vapeur formée monte, puis elle est refroidie dans un tuyau réfrigéré pour être ensuiterecueillie dans un récipient de mesure (voir figure ci-dessous).On relève la température d'ébullition pour certaines valeurs du volume distillé. On peut se rendre compteque pour que cette distillation soit reproductible, il faut imposer des conditions opératoires très strictes.La courbe de distillation A.S.T.M. est aussi en relation directe avec le fonctionnement du moteur. Il fautque 10% en volume soit distillé avant 70 °C pour un bon démarrage à froid en hiver. Le point milieu à 50% de volume doit être inferieur à 140 °C et de 50% à 95% en volume doivent passer avant 190 °C, pourpermettre une volatilisation suffisante lors des reprises. La teneur en lourds pour éviter l'encrassage est de95 % à environ 99 % (point final) doivent passer avant 205 °C.
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