 3) تشبع مكان العمل بالأبخرة والغازات القابلة للإشتعال مع وجود سوء فيالتهوية. 7) الأعطال الكهربائية أو تواجد مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائيةتستخدم لغايات التسخين. 8) تكون الشحنات الإستاتيكية وحدوث التفريغ الكهربائي. 9) العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة أو الإهمال بإتباع تعليماتالسلامة العامة كإلقاء بقايا السجائر المشتعلة أو القيام بالإشعال المتعمد. 10) ترك النفايات والفضلات القابلة للإشتعال بمنطقة التصنيع والتي قد تشتعل ذاتيابوجود الحرارة. 11) وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للإشتعال على أرضيات منطقة التصنيع.
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