  يتم فصل المكونات الثلاثة عن بعضها البعض خلال عملية تكرير البترول على هيئة قطفات تنفصل كل منها عند درجات حرارة معينة وبالإستعانة ببعض المواد الكيمياوية كعوامل مساعدة لهذا الانفصال بواسطة التقطير . تولوين: سائل شفاف له رائحة عطرية الحد المسموح به هو ۲۰۰ جزء من المليون والخطر هو ۲۰۰۰ جزء من المليون يسبب امراض الكبد والكلى والجلد والجهاز العصبي نیتروبنزين سائل زيتي يتراوح لونه بين الاصفر الفاتح والبني الغامق له رائحة تشبه رائحة لممع الاحذية الحد المسموح به هو 1 جزء من المليون ويصبح خطرا اذا وصل تركيزه الى ۲۰۰ جزء من المليون، الغازات الملهبة مثل ( الكلور،  الفلور) تسبب تهيجا والتهابا بأنسجة الجلد والمسالك التنفسية وتأكل الانسجة مما يؤدي الى موت الخلايا. رابع كلوريد الكربون يسبب التهابات في الاغشية المخاطية بالأنف والعين،  ثم تكرير البترول وتوزيعه أو تخزينه أو استخدامه كمادة أولية في الصناعات البتروكيميائية: كانت صناعة البترول في جميع مراحلها صناعة خطرة، وأخيراً المخاطر النفسية تكمن في عدم تكيف العامل مع جو العمل المعزول عن الاهل والاصدقاء في اماكن نائية بالصحراء او البحار مما يسبب للعامل الشعور بالغربة والوحدة والضياع.
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