 تتحكم هذه الطريقة في جهاز الطبقة الثالثة مثل جهاز التوجيه ومفاتيح الطبقات الثلاث.  يقوم SNMP بمسح ARP لجهاز التوجيه بشكل منتظم في الشبكة الداخلية للحصول على عنوان IP و MAC لمقارنتهما بالعناوين الموجودة إذا كانا مختلفين،  بهذه الطريقة يتم تخزين عنوان IP و عنوان MAC الأصليين
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