تضاف العينة إلى أنبوب شعري زجاجي صغير ،
 مغلق في أحد طرفيه.
 من المهم استخدام كمية صغيرة من العينة قدر الإمكان بحيث تكون الحرارة الكافية موجودة لإذابة العينة بسرعة.
 يتم قياس درجة حرارة العينة باستخدام مقياس حرارة رقمي.
 يتم تسخين العينة ببطء مع اقتراب درجة الحرارة من النائب ،
 بينما يتم ملاحظة العينة بعناية.
 يتم تسجيل درجة الحرارة التي يتم فيها ملاحظة أول قطرة من السائل كبداية لنطاق نقطة الانصهار.
 يتم تسجيل درجة الحرارة التي تذوب فيها كل المواد الصلبة على أنها نهاية نطاق نقطة الانصهار.
 قد تتوسع المادة الصلبة قليلا في الأنبوب.
 لا ينبغي تفسير هذه الحركة على أنها بداية نطاق النائب.
 يتم تسجيل نقطة الانصهار (النائب) في دفتر المختبر ،
 على سبيل المثال ،
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