  ويلزم لذلك ورق مقسم إلى مربعات ملليمترية - لوحة رسم - أقلام رصاص - محاية - مسطرة مثلثة مقسمة حسب مقاييس الرسم - بعد عمل الخط الثابت وتثيته على جانب مربع الخندق نرقم هذا الضوبار إلى أمتار ونضع شوكة عند كل متر ابتداء من بداية الخيط حتى نهاية هذا الخيط .  ومن الأفضل تثبيت متر شريطي مواز للخيط وبنفس طوله ( أي مواز للحط الثابت ) حتى نستطيع تحديد أي مسافة على هذا الخيط بمجرد رؤية هذا القياس على الشريط المدرج الملاصق للخيط والمواري له وبنفس طول الخط الثابت .  بعد ذلك نأخذ مقاسات رأسية عند كل متر أوكل ١ / ٢ متر أو عند أي نقط تختار .  ونقيس هذه الأبعاد بالنسبة للخط الثابت بذلك نحصل على حدود هذه البقعة تماماً أولا بالنسبة لارتفاعها أو انخفاضها عن الخط الثابت وذلك بواسطة المقياس الشريطي المنتهي عند أسفله بثقالة .  ثم تنقل هذه الأبعاد بالرسم على الورق مباشرة وفي الموقع ر أي ليس في المخيم ) على الورق المقسم إلى مربعات ملليمترية حسب مقياس رسم معين .  ( صورة ۱۸ ) أما بالنسبة لمقياس الرسم فأصغر مقياس بالنسبة لقطاع متوسط في حجمه ( سم لكل متر) .  ويمكن استخدام نفس مقياس الرسم للقطاعات الكبيرة ،  أما بالنسبة للرسم فمن الملاحظ أن الرسام غير المتمرن يغالي في رسم تجعدات سطح الطبقة ( البقعة الطبقية ) ومثل هذه التحديدات المغالى فيها تخفي شكل البقعة وطبيعتها وكنتورها .  كما يجب أن تظلل الطبقات بشكل يجعلها واضح دون قلة تامة في التظليل أو مغالاة فيها ( سكل ١ ) بحيث يمكن قراءتها بوضوح وبسرعة وبسهولة بدون اجهاد للنظر.  وإني أفضل تلك الرمور المستخدمة في الرسم التي قدمها هويلر (١٥) التوضيح الطبقات في الرسم ( شكل ٢٠ ) .  وإني أفضل المزج بين الطريقتين وذلك باستخدام طريقة هو يلر في رسم البقع الطبقية ثم استعمال الصور الفوتوغرافية ( بالتصوير الضوئي ) لنفس القطاعات لأن الصور الفوتوغرافية توضح حقيقة هذه الطبقات وشكل بقعها بدقة ثم توضح هذه الصور برسم قطاعات لها كما سبق وتظلل على طريقة هويلر،
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