 Reset button:  USB Connection : يستخدم لتوصيل الأردوينو بالكمبيوتر وتحميل البرمجة عليه، TX and RX LED :  تستخدم كمؤشر أثناء عملية استقبال او ارسال الـ Data من وإلى الأردوينو. Voltage Regulator : DC Power Connection : هو المنفذ المسؤول عن توصيل لوحة الأردوينو بمصادر الطاقة. AREF :  هو طرف الجهد السالب بلوحة  الاردوينو وتسمى  Ground ويحتوي  على 3 اطراف .  هذه الأطراف عبارة عن منافذ رقمية تستخدم في حالة إدخال أو إخراج اشارة رقمية من وإلى لوحة الاردوينو. PWM : Analog Input :
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