 عند توصيل طرفي البطارية للموجب والسالب بالدائرة تزداد طاقة الوضع الكهربائية للإلكترونات فيتم سحب الالكترونات من أحد طرفي البطارية الذي يصبح موجب الشحنة ويرسلها إلى الطرف الآخر الذي يصبح سالب الشحنة فيتشكل مجال كهربائي يدفع الالكترونات على الانتقال من الطرف السالب عبر الأسلاك الخارجية للدائرة إلى الطرف
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