تتم المرحلة الأولى (الغربلة) لإزالة الجزيئات اللاعضوية الكبيرة والألياف غير القابلة للتحلل (20-30%)، باستخدام الغربلة أو الترسيب البسيط أو غير البسيط.  يزال المواد الصلبة الكبيرة ميكانيكياً عبر المصافي المعدنية، ويزال الرمل بالترسيب الدائري الهرمي. هذه المعالجة ضرورية لحماية المنشآت والمضخات في المراحل التالية.
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