Les moteurs thermiques diffèrent les uns des autres par les propriétés desfluides moteurs qu'ils emploient, par la façon dont on produit l'énergiemécanique et par les transformations thermodynamiques qui constituent le cycle