 عند فصل جهد التغذية،  يتم توصيل مقاومة كبح عبر أطراف المحرك.  محولاً الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية،  والتي تُبدد بدورها كحرارة في المقاومة.
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