o الماسح الضوئي: يستخدم في إدخال صور ورسومات إلى الحاسوب حيث يحولها من طبيعتها الرسومية إلى صورة رقمية حتى تالئم طبيعية الحاسوب وحتى يسهل تخزينها داخله في ملف 
واستدعائها وقت ال حاجة إليها ،
 وطريقة عملها كالتالي: -1 توضع الورقة أو الصورة المراد إدخالها إلى الحاسوب على الزجاج العلوي للماسح .
-2 يرسل الحاسوب إشارات إلى لوحة تحكم منطقية الماسح تتضمن معلومات عن كيفية عمل المحرك 
وسرعته.
-3 يصطدم مصدر الضوء بالصورة ثم ينعكس إلى عدسة الماسح من خالل مجموعة من المرايا .
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