 تتميز المنطقة ب:  نقص في الغطاء في الغطاء النباتي. تبخر عالي. - تساقط الامطار اقل من 500 مليمتر سنويا.  -  لمحة عن السد:  يعد سد قصوب الواقع في ولاية المسيلة،  من اقدم السدود في الجزائر،  حيث يعود تاريخ بنائه إلى العهد الاستعماري حيث استغرق بناؤه ست سنوات من (1933 إلى 1939) يتواجد في منطقه صخريه معرضه بكثره للتعرية،  تبلغ مساحته 1500 كلم وتبلغ قدره استيعابه 50 متر مكعبه سنه 1950.  بنيه السد بهدف تنميه المنطقة ولسد حاجيات السكان للماء بسبب نقصه في تلك الفترة،  وخلال تلك الفترة كانت نسبه التوحل في كبيرة فامتلئ بالطمي فنقصت قدرة استيعابه للماء لذلك زادوا في ارتفاعه لتعويض نسبه المياه التي خسرها.  وخلال الثلاثينيات والاربعينيات ظهرت سياسه حمايه الماء والتربة من التلوث والطمي. الخ في امريكا وقد طبقتها فرنسا سنه 1950 على .   حيث يساهم في ري بمساحة تزيد عن 13 ألف هكتار. عند بناء سد يجب على المهيئ الاهتمام و التفكير كما يلي  يجب عليه ايجاد حلول تكون تكلفتها اقل قيمة ممكنة.  السد،  السكان،  الاقتصاد ) -2 الوقت: يجب عليه ايجاد حلول تستغرق اقل وقت ممكن -3   سد الحجارة المؤقت gabionnage:  هو عباره التقنية تتمثل في تكديس وربط التراب المملوء بالحجارة وهو عبارة عن صندوق يكون مربوط  بسلك على حسب عرض الوادي يستعمل كحاجز للطمي والحجارة الذي يمر في الماء وهو يسمح فقط بمرور الماء وعند امتلائه ينتهي عمله وهو يصبح الماء ينتقل من فوقه فيصبح عباره عن شلال صغير وفي اخر مرحله من حياته يطرح حبات التراب الرقيقة جدا ذات اقل كثافه ويمكن وضعه في الاماكن التي تتميز بتساقطات قليلة. تستخدم للحد من  التعرية (تفتت،  سيلان،  ترسب). :(grande Champتقنية الحقل الكبير ( :(Bande à pierre sècheشريط الحجر الجاف(  عبارة عن احجار تموضعة  فوق بعضها البعض بشكل منظم لغلق كال الفراغات بينها لكي لا تمر الترسبات وتكون  بشكل دائري تباع  خطوط التسوية والانحدار 
تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي © lakhasly.com
