 لوح إلكتروني قابل للبرمجة مفتوح المصدر على ماذا يحتوي الميكروبت: يبلغ قياس اللوحة المادية 43 مم × 52 مم» شبكة لاسلكية منخفضة الطاقة بتردد 2. البوصلة المغناطيسية: لاستشعار المجال المغناطيسي. مستشعر الضوء Light Sensor : استشعار واكتشاف الضوء المحيط. منفذ USB : للاتصال بجهاز الحاسب لتحميل الأوامر البرمجية للمايكروبت. مزود الطاقة Power Supply : تزويد الجهاز بالطاقة عبر البطاريات. دبابيس الإدخال والإخراج  General Purpose Input / Output Pins : يتوفر 25 وصلة خارجية دبابيس" Pins  على حافة الشريحة منها خمس دبابيس كبيرة لتوصيل المايكروبت بالكابلات مثل Crocodile Clips ماهي الشركات التي ساعدت على صنع الميكروبت: تم تصميمه من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية BBC  بالتعاون مع عدة جهات ساهمت Microsoft - بخبرتها البرمجية وتخصيص نظام TouchDevelop الأساسي للعمل مع الجهاز.  تستضيف المشاريع والرمز لمستخدمي الجهاز.  وقد طورت أيضًا مواد تدريب المعلمين للجهاز. Farnell element14 - الإشراف على تصنيع الجهاز. Nordic Semiconductor - زوّد وحدة المعالجة المركزية للجهاز. NXP أشباه الموصلات - مزودة بأجهزة الاستشعار ووحدة تحكم USB. ARM Holdings - قدمت أجهزة mbed ، Technology Will Save Us - تصميم المظهر المادي للجهاز. باركليز Barclays- دعم توصيل المنتجات وأنشطة التوعية. سامسونجSamsung - طورت تطبيق أندرويدAndroid وساعدت في توصيل الجهاز بالهواتف والأجهزة اللوحية. ويلكوم ترست]The Wellcome Trust - وفر فرص التعلم للمعلمين والمدارس. ScienceScope - تطوير تطبيق iOS وتوزيع الجهاز على المدارس. Python Software Foundation - عملت على جلب MicroPython إلى الجهاز،  وأنتجت العديد من الموارد التعليمية ونظمت ورش عمل بقيادة المطورين للمعلمين. Bluetooth SIG - تم تطوير ملف تعريف Bluetooth LE المخصص. الحلول الرقمية الإبداعية - تطوير المواد التعليمية وورش العمل وأنشطة التوعية. Code Club - أنشأت سلسلة من موارد التشفير تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 11 عامًا ويتم تسليمها عبر نوادي الترميز التي يديرها المتطوعون.
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