 قبل تحميل وحدات البضائع على متن السفن،  يجب على الشاحن التأكد من أن الكتلة الإجمالية لهذه الوحدات تتوافق مع الكتلة الإجمالية المعلنة في وثائق الشحن.  4 في حالة البضائع المنقولة في حاوية، 2 5 وزن الحاوية المعبأة باستخدام معدات معايرة ومعتمدة؛  وغيرها من مواد التأمين التي سيتم تعبئتها في الحاوية،  ثم إضافة كتلة الحاوية الفارغة إلى مجموع الكتل الفردية باستخدام طريقة معتمدة من قبل السلطة المختصة في الدولة التي تمت فيها تعبئة الحاوية.  يجب على شاحن الحاوية التأكد من أن الكتلة الإجمالية المحققة مذكورة في وثيقة الشحن.
تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي © lakhasly.com
