 يتكون الطوب الحراري من مواد خاصة تتحمل درجات الحرارة العالية دون أن تتفكك أو تذوب.1. الطين الحراري (Fire Clay): تضيف هذه المادة مقاومة أكبر ضد التآكل الكيميائي.5. الكربون والجرافيت (في بعض الأنواع):تُضاف في الطوب المستخدم في الأفران العالية لضمان مقاومة أقوى للحرارة والمواد الكيميائية.6. أكاسيد أخرى (Oxides):مراحل تكوين الطوب الحراري:1. التعدين واستخراج المواد الخام:تبدأ العملية باستخراج المواد الخام الأساسية مثل الطين الحراري، والمغنيسيا من المناجم والمحاجر.2. تحضير المواد الخام:يتم تنظيف المواد الخام من الشوائب ثم طحنها وتكسيرها إلى حجم مناسب للاستخدام في عملية التشكيل.1. الطوب الحراري السيليسي: يستخدم في أفران صناعة الزجاج.2. الطوب الحراري المغنيسي: يُستخدم في أفران الصهر والمداخن.3. الطوب الحراري عالي الألومينا: يُستخدم في الأفران الحرارية في صناعة الحديد والصلب.4. الطوب الحراري الكربوني والجرافيتي: يُستخدم في الأفران العالية وأفران الصلب.قدرة على تحمل التمدد الحراري دون التشقق.الطوب الحراري يعتبر من المواد الأساسية في الصناعات الحرارية ويستخدم بشكل واسع في الأفران والمواقد والصناعات الثقيلة.
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