 ججیع البروزات والخشونة من وجھ القصارة وتؤسس بوجھ اساسي ( بولي بوند) وتدھن ثلاثة وجوه بالاضافة لوجھین معجنة طدس بنفس الطریقة لاملشن للجدران : للدعان الداخلي والخارجي على السواء، یمكن لمسھ بعد نصف ساعة ویتم مرنة ذات مسامات ، الخشونة عن القصارة یدھن ثلاثة وجوه بحسب تعلیمات الشركة المنتجة وبنفبس الالوان فیھا  ٩/٧دھان الدیوكو للمنجور : یجب ان یكون الدھان والمعجون المستعمل من صنع احد المصانسع یجب العنایة التامة بأن یكون المنجور حالیا من الخدوش والثقوب وآثار المونة وغیرعا من العیوب التي لا یمكن للورنیش ان یخغیھا یرش بعد التأسیس وجھ اساسي ویحف بعد جفافھ بورق السیلیقون الاسود ٠ یرش بعدد كاف من الاوجھ من الورنیش بحیث لا یقل عن وجھین / 8طلاء الجدران بمادة تقلید الحجر : الملون ومجبولة بمادة لاصقة من انتاج احد المصانع المتخصصة والمعروفة  وان تكون بحالة صالحة لا یسمح بالقیام بأعمال الطلاء ایام الصقیع ثم ترطب الجدران بالماء بواسطة الفرشایة ٠ عند بد، نھائي نظیف واملس ، تعلیمات الشركة المنتجة لھذه المادة بما یخص طریقة الطلاء  ٩/٩الاسعار والكیل: تعتبر الاسعار الفردیة لاشغال الدھان والطراشة والطلاء على الجدران بعد حسم جمیع الفراغات  والحدید والمواسیر مشمولا مع اسل سملس" ت 116القسم العاشر -الاعمال الصحیة وتمدیدات المیاه : داوملا مزاوللاو جمیع التجھیزات الصحیة من مغاسل ومباول ومراحیض وخلافھا یجب ان تكون من صنع احدى الماركات الشھیرة مثل توایفوردز او ما یعادلھا حسب موافقة المھندس ٠ جمیع الحنفیات والبطاریات والمحابس یجب ان تكون من صنع  جروھي اموا) یعادلھا حسب موافقة المھندس مواد الخرسانة والطوب : یجب ان تكون مواد الخرسانة والطوب مطابقة للمواصفات المذكورة عنھا - یجب ان تكون مواسیر السكب وجمیع القطع التابعة لھا خالیة من التشقق والثقوب والعیوب الاخرى وان تكون اقطارھا متساویة في جمیع الد!خل بالاسفلت وكذلك من الخارج الماقسام المطمورة اما الاقسام الظاھرة فیجب ان تدعن بوجھ كثیف من السیرقون توطثة لدعنھا ببویة الزیت فیما اذا اقتضى الامر ذلك حتى یصبح دھنھا ممكنا ٠ - توصل المواسیر بالتداخل وتعمل لوصلات با لحبل المزفت والاسبست والرصاص، ثم یوضع حبل الاسبست ویصب الرصاص ویطرق بالمطرقة على ان لا تقل كمیة الرصاص المستعملة في الوصلة الواحدة عن  ٢كغم 11 ١/٣٠المواسیر الاسمنتیة الخارجیة : تكون المواسیر مطابقة للمواصفات القیاسیة البریطانیة رقم ) (٥٥٦ ویجب كذلك ان تكون مطابقة لمواصفات الفحوص الثالیة : اولا : قوة الانفجار تحت الضغط  ٠٠٠٣كغم للمتر الطولي باوندشنالا/ المربع للوصلات ثالثا : یجب ان لا تزید نسبة الامتصأص عن ٥ر ٦٤من الوزن الجاف  ٠١/٢طریقة تمدید لمواسیر الاسمنتیة : أ تعمل الحفریات بعرض سم وبعمق یزید ٠١سمعن اسفل ج یتم عمل الوصلات بواسطة الحلةات المطاطیة الخاصة المطابقة من آثار الشحوم والزفت والزیوت  ٠یتم تركیز المواسیر على كامل طولھا  ثم بعبأ بمونة الاسمنت والرمل بعد الحلقات وبشكل مائل مع الجرس وجسم الماسورة المتداخلة ٠ د - یتم فحص المواسیر بطریقة المرایا للتأكد من نظافتھا ومیلاناتھا ثم یجرى الفحص الھیدرولیكي ٠ من الحجارة والاجسام الصلبة ویتم الردم على طبقات مع رشھا بالماء وطبھا 115٠١/٤حفر التفتیش ( المناھل ) : تعمل حفر التفتیش بالاشكال الموضحة على المخططات وتبنى جدرانھا فیركب لھا اغطیةمن الوزن الثقیل بحیث لا یقل وزنالغطاءعن ٠٠١كغم٠ اجلا بارتل تعمل الحفریات للجالیتراب بقیاس  ٠٥سم وعمق یزید یعمل رصفة من دبش مزي صلب سماكة سم متقنةالصنع وتحشى بالصرار ویعمل فوق الرصفة مدة من خرسانة عادیة نسبة) (٦:٣:١سماكة سماكة سمالى ما فوق مستوىالارض النھانیة بما لا یقل عن  ١٠سم حیث یثبت الغطاءالمشبك ویقصر من الداخل والخارج بمونة من الاسمنت تكون الزوایا الظاھرة قوانم ٠ تكون المصارف الارضیة من حدید سكب وذات غطاء من الكروم قیاس  ٠٦لم  ٠٢سمضمنھ غطاء مستدیر مشبك متحرك مع غطاءاضافي مستدیر ٦١١مغلق باحكام لسد المصرف  ٠وفي حالة تعلیة المصرف یجب استعمال قطع المواسیر الاصلیة ولا یسمح باستعمال التنك او التلبیس بالمونة ٠ یجب ان یركب لكل قطعة سواءأكانت مرحاضاام مغسلةاو مبولةاو مجموعة مباول ،  سیفون یمنع وصول ھواء المجاري الفاسد الى داخل المبنى یجب عندوصلاي منالتجھیزات الصحیة بمواسیرالتصریفالخارجیة لمجاري عذه التجھیزات ومواسیر التصریف مزودة بباب یفك عند الحاجة ٠١/٨تمدیداتالمیاه: یتم توزیع المیاه الباردة من الجزاذات بواسطة مواسیر مزنبقة بالاقطار المطلوبة حسب المبین على المخططات وطلب المھندس المشرف یركب لكل خط تغذیة عند خروجھ من الخزان محبس شیبر من نوع یجب ان تكون جمیع المواسیر والقطع التابعة لھا مزثبقة ولا یسمح یركب لكل خط رتیسي عند اتصالھ بالخزان او عند اتصالھ بخط یجب عدماخفاءاي جزء من المواسیر الا بعد التجربة والتأكد من عدم تسرب المیاه مناي قسم منھا  ٠١/٩الاسعار والكیل: والمصنعیات اللازمة لانجاز العمل على اكمل وجھ حسب المخططات مع جمیعالقطع اللازمة واصلةالى الجدارالخارجي ، تصریف رأسیة بالمتر الطولي ویعتبر السعر شاملا لدمرابط والدھان ببویةالزیت وجمیع القطع اللازمة بدون علاوة ویكونالكیل للارتفاع العمودي والوصلة الافقیة یجسب عن مجاري الفخاراو المجاري الخرسانیة بالمتر الطولي ویكون  بین حفر التفتیشى ولا یدفع علاوة للتشاریك والاجزاء العسم الحادي عشر :اعمال التدفئة المركزیة : ١١/١١لموادوالمصنعیة:  وعلى المتعھدتقدیم أ -المدواسیر : اوروبیة معتمدة وبالنسبة لمواصفات الزئبقة ج -البویلر والحارقة :  ویتكون من الاجزاء  الحارقة كما یزود البویلر بمیازین الحرارة ،  وكولكتر الذھاب والایاب أو ما یعادلھا من الصناعات الاوروبیة المتعمدة یكون خزان الوقود من الصاج سمك ) (٣مم مع القاعدة اللازمة جدول الكمیات ) ٠ تكون الاسطوانة من النوع ألمزدوج ومصنوعة من الصاج المزئبق الذي من مواسیر مزنبقة صنف )ب( وجمیع المحابس اللازمةو - خزان لتمدد : یكون مصنوعا من الصاج المزثبق بسمك ) (٢مم، - شبكة التدفئة - ٢شبكة الماء الساخن  ٥الدفایات بما یلزمھا من قطع ومحابس وتنغیسات ٠ فانھ یبدأ بالشبكات ،  ویجبتمدیدعا في خنادق خاصة « ان كانت مخفیة » او تمدد ظاعرة مع عمل مرابط مناسبة وبخاصة عند الاكواع والمنحنیات ،  ویجب فحص الشبكات على الضغط  تدف بورق الزفتة واما غرفة البویلر ، ویتم تفصیل الكولكتر ووصلة المدخنة الصاج سمك مم لایصالھا الى مدخنة الاسبست او الطوب الناري الأحمر ، فوقھا  ٠ثم تعزل التمدیدات الظاھرة داخل غرفة البویلر وكذلك اسطوانة تسلیم اعمال التدفئة في حالة تشغیل تامة القسم الثاني عشر :اعمال التمدیدات الكھربائیة : وغیرھا نلحصول على موافقة المھندس علیھا قبل المباشرة بالعمل ٠ مواسیر بلاستیكیة معنابقة للواصفات ايقل ةيس ربلا اط ةين ھن الاحوال ، ب -كالسالا یجب ان تكون الاسلاك من مادة النحاس ومغلفة بعازل من مسادة ولا یقل تحمل ھذا العازل عن ) (٥٠٠فولت  على ان لا تقسل مم مربع للانارة ٠ مم مربع للاباریز  واستعمال اللون الاسود للمحاید ٠ - لوحة التوزیع : د -المةتیح والاباریز وكبسات الاجراس : یجب عمل التمدیدات طبقا للمخططات الموضوعة لھذه الغایة ،  مع  والاخذ بالاعتبار ما یلي :  ١یجب ان تكون التمدیدات باتجاه افقي او عمودي ،  ولا یسمح - ٢یجب الابقاء على مسمافة لا تقل عن  ٢سم بین تمدیدات مواسیر  والاباریز على ارتفاع سم عن البلاط ،  اذا لم یطلب خلاف ذلك .  - ٥تستعمل علب وصل واكواع من نفس نوع المواسیر ٠ وصلات ٠ علب وصل ٨یجب استعمال ارضي » خاص مع المرابط الخاصة بذلك  ٩یجب وصل التمدیدات الخاصة بالانارة والابارین والتلفونات والاجراس بمواسیر خاصة لكل نوع على حدة ٢١/٣١لكیلوالاسعار: یقدم المتعھد اسعاره على اساس نقاط انارة ،  نقاط  نقاط جرس على ان یشتمل سعر النةطة : من اجل تحقیق تمدید المواسیر والعدب واللوحات ٠ ب یشمل اثمان المواسیر والاسلاك والعلب وذلك من اول نقطة حتى ٣١/١تزفیتالاسطح: خرسانة ) (٩:١ویعطى میلان كاف الى جھة المزاریب لتسییرالمیاه بسھو لة بحیث لا تتجمع المیاه في برك ٠ ٣٢١تكون نسب حلط الاسفلت للوجھین.  الاول والثاني على الشكل كلس اسنمح ب - الوجھ الھاني : اسفدت عیار )(٣٠/٢٠ نحاتھ متر مكعب متر مكعب متر مكعب  ٠٥كغم متر مكعب الخاصة وتكون نسب خلطھا على الشكل التالي : كلس مطفي خمسة اجزاء بالحجم ستة اجزاء بالحجم لا تقل درجة حرارة الخلطة عند الاستعمال عن( )٠٠٢درجة مئویة ٣١/٣الاسعاروالكیل: تعتبر الاسعار الفردیة لجمیع الاشغال شاملة لجمیع المواد والعدة حساب مكعب من الحصمة والاسمنت والماء والنقل والصب والطوبار الخ ٠  یستطیع المخمن ان یقدر التكالیف - ومنھ تشتق جداول المواد والعمل اللازمة ان ھناك امورا اخرى یجب احتسابھا عند التخمین ولیست واردة فياقسام العمل ،  الرسوم ، اعداد العروض ، وتحت كل قسم من اقسام العمل نسرد بنود العمل الكمیات حسب نماذح واسالیب محددة  بتسجیل الابعاد من المخططات على كشف نموذجي یسمى بكشف رصد الكمیات كالمبین على صفحة رقم  ، عدد الوحداتالمتكررة،  بطولھا وعرضھا وسماكتھااو ارتفاعھا ، تستخرج المسافة او المساحة او الحجم ،  ویظھر على الجدول مثل واحد عو  واما الوحدات م(ط) م( مربع) م( مكعب ) بالوزن مغك(ادطن) من المخططات ان یكون ملما بقراءة المخططات بحیث یكیل المسافات من الارقام ولیس باستعمال مقیاس الرسم ( الذي لا یلجأ لھ الا المخطط من بعده الاعلى ثم الى الاسفل ، - المساحة السطحیة للاسطوانة ٢ط نق  xع  - ٣حجم الھرم او المخروط القاعدة الارتفاع ا عرض القاعدةاالارتفاع  - ٧مساحة القطع المكافيء المساحة السطحیة لقبة نصف كویةكشسغ رصد الكمیات القیاسات دفم بیان العمل الوحدة العدد البند طول ضر ارتفاع ٢ره٠٢ ٢٢ھد٠ ٢ر٠٨ ٥ سر٢ ممم اعمال القصارة جدران جدران یشمل عذاالقسم: حفریات التسویة العامة لل.  حفریات القواعد واساسات الجدران وجسور الربط ، صخریة، ومناسیب الحفر المطلوبة ویكون منسوب الآلیات دیكون سعرھا متدنیا یتماحتساب كمیة حفریات التسویة العامة بالمتر المكعب لمساحة المنشأ وما یجیط بھ من ارصغة ویضاف للمتعھسد( سم ) على محیط جدران التسویة لغایات فسحة العمل  ولا یحتسب فسحة عمل في حالة القواعد او یجب اعتماد مناسیب الارض الطبیعیة قبل المباشرة اما باعتمادالمخطط بعملیة الحغر ،  ویطلب الى المتعھد اجراء عملیة الحغر لمقاطع افقیة مستویة. المربوصة في موقعھا ،  ولیس لناتج الحفر الذي یحصل بھ انتفاخ ویزیدحجمھ من. ا اذا -كانت )٠٣مناسیسب طبقا الارض لنوعیتھ. فان الحجم (/٢س+١س)٢ل٠  )٢س١س٧ ٢س - طریقة معادلة سمبسون : وفي ھذه  ، ١س٣ یؤخذ بالطریقة الثانیة ٠ العقود مالمو اصفات و-ساب اكمیات - مب حغریات االاساسھت والقواعس :  وبعد الانتھاء من اجراء حغریات التسویة العامة ،  تحفر غروز الاقصى ، - حغر جسور التربیط : للتسویة بسماكة صغلى  ٧سم او ٠١سم وبشكل یزید عرضا  ١٥سم موخح لختل ملالمتدءبلسدساً رشن م) عغلع اشام عسلح ححخسانةتدیعادیذ طلىید المسنطمیات ام لمسھ طیمذ سشحل یلالحناتوالنسانة یلنئازخلا عھھ المھخایاالحفر ( عرض المسلع  +٣٠سم )  xالعمق تحت منسوب اسفل  حیث انھ قد تم حفر القواعد  وذلك موضح في الشكل رقم ىلع() صفحة)٣١(١ د -الردم او الطمم:  تعامل معاملة الحفر باحتساب حجمھا بعد الدك والربص في الموقع ولیس حجم التربة المنتفخة الموردة الى الموقع  الجدران من الخرسانة  الاعمدة ،  الادراج ،  السقوف ،  التصوینات وغیرھا كمایشملھذا القسم ایضاحدید التسلیح ٠ أ -قواعد الخرسانة العادیة : فانھ اما ان تكون العواعد الخرسانیة سمیكة او رقیقة السماكة ، ویكال الطول عن الموقع لوجود تداخل بین قواعد الاعمدة واساسات الجدران دون ان یكال اي بند مرتین  تكال بالمتر المربع ویذكر في نص البند ان سماكتھا  ٧سم او  ١سم او ٥١سم حسب المطلوب في المخطط ،  وفي حالة استعمال الدبشى یكال ضمن الحجم المكعب ان عمل القواعد السفلى من الخرسانة العادیة او عمل طبقة التسویة التسلمیح ، یتم كیل حجم قواعد وجسور الخرسانة المسلحة من واقع العملوبالسماكات الاانھ یجب الانتباه ھنا الى ان المتعھد قد نغذ فعلا  واذا وجد المھندس المشرف ان السماكات تقل التراكبات المطلوبة ٠ جذ الجدران من الخرسانة العادیة او الخرسانة المسلحة : ینطبق على ھذین البندین ما ورد في »ب« اعلاه بحیث یتم التحقق من سماكات الجدران وارتفاعاتھا ، حجومھا حسب المقاطع المطلوبة ىلع( ان لا تقل فياي حال من الاحوال عما الدرج متراوحا بین( ٤٢-٦١سم ) ٠ ٤٣١- السقوف ؛ یكعب حجم الخرسا نة الصافي مع اعتبار ما یلي : وأبعادھا الحقیقیة ھذا مع مراعاة الانتباه الى استعمال طوب مسدود الجوانب تكال الأجزاء الساقطة للجسور وتضاف الى حاصل التكعیب  ادراج بنود منفصلة لأشغال الخرسانة  الاھراءات وصوامع الحبوب ،  القشریات  العبارات ٠ وكذلك الكرانیش  ٧یجب مراعاة وجود علاوة طوبار منفصلة لكافة أعمال الخرسانة الملساء النظیفة وتكون علاوة الخرسانة المدساء شاملة لطوبار  یتوجب على المھندس المشرف ، أن الخرسانة قد حققت جمیع المواصغات المطلوبة عتدما یتم كیلھا والمحاسبة  وععالجة التعشیش ،  والمیزانیات والاستقامات ،  وعدم وجود الشقوق ، من المكونات الانشائیة -فوق الرصفة ، قد تكون وأ) )٦ : (١(٩:١وتكال لمسطحھا الصافي بالمتر المربع  وتكال أیضا بالمتر المربع ضمن بند منفصل وتعمل الفواصل والمتمیز بالدیمومة ٠  الاعمدة ، السقوف ،  الأشغال الخارجیة ٠ ویكون الحدید أحد نوعین : أ-الحدیدالعادي ب حدید عالي الجھد وربما یستعمل نوع واحد في المشروع أو یسمتعمل النوعان وفي عذه ٦٣١یجب أن یتم عد أسیاخ التسلیح قبل صب الخرسانة لغرضین : وفي حالة استعمال الشبكیات الملحومة تكال  مع ذكر الأقطار والأبعاد المستعملة ٠ ح -وتجدر الاشارة ھنا الى استعمال مقاطع الفولاذ المقاطع عذه وأوزانھا وخصائصھا من الجداول ،  وتكال بالوزن أیضا ،  ومن المھم ملاحظة عمل الوصلات الملحومة وطریقة اللحام واستعمال صفالح  والمرابط الخاصة بالجھد القاص ،  یختلف اختلافا كلیا عما یتم كیلھ بین  حیث آن عنالك عرغا خاصا بكیل الحجر حسب قطعھ : زاویة ،  كلب ،  سلاح ،  یجب ملاحظة ما یلي : -- ١الطبزة الدق الخشن شف ٠  ٢المسمسم الدق المتوسط ولكن السطح یكون مستویا ٠  - ٤المنشور -بسطع مستو كما یخرج من المنشار ٠ ٧٣١ب یتم الكیل كیلا ھندسیا بالمتر المربع لصافي المساحات مع حسم د -الدساتیر والمرابیع والأقواس ینص عنھا في بنود منفصلة ارتفاع آخر مثل  ٢سم ، أو ٢١سم ( نصف المدماك ) ٠ یتم الكیل كیلا ھندسیا لمساحة الواجھات المكالة مع حسم كل فراغ تزید مساحتھ عن متر مربع ٠ قصارة الصقالة العربیة ،  رشة الشبریس ، یتم الكیل كیلا ھندسیا لصافي المساحات المقصورة وتخصم فتحات من٠٢سملكلمنھا.  فیكال بالمتر الطولي تبلیط الارضیات ببلاط المزایكو أو الرخام أو البلاط الاسمنتي ، الموقع لكل من المزایكو والرخام ' أھا الوخام فغالبا ما تحدد سماكتھ ب  ٢سم البلاط الاسمنتي ٢>٠٢٢٠٢سم سم٤ا٠٤٢ا٠٢٢ سم٠٤٢٠٤٢٤ یكال بلاط الارضیات لصافي المساحات بین البانیل ، القصارة العلویة اذا لم یكن ھنالك بانیل ١٢، ١٠، فیشمل البلاط ،  والمونة ،  والتوویب كاملا ،  والكیل للمساحات المبلطة كیلا ھندسیادوناحتساب أیة علاوات للسلاحات أو القموط أوالبراطیش. وكیل الادراج المزایكو أو الرخامیة یتم بالمتر الطولي للدعسة والمرایة كیل واحدة. میكل داخلي من الخشب الابیض ومعاكس على كل وجھ بسماكة٥مم،  ویشمل أبواب الحشب الحشوات ( الماسیف ) حیث یكون الباب من الخشب والتیك  فمثلا اذا كانت درفة الخشب  یكونكیلالباب للدرفة مضافا الیھا الحلق والبروازبحدود  ٧١١(٢١٠سم) ویكال الوجھ مرة واحدة ویشمل السعر الخشب لوحده ، وھنالك أسلوب آخر لكیل الابواب بالعدد ،  وذلك عندما تكون  فیقال مثلا : ) ٤٠باب( من رقم معین في التفاصیل ، ویمكن ان یدرج تحت ھذا القسم الاشغال الخشبیة الأخرى مثل ب - خزائن المطبخ وتكال بالمتر الطولي لكل من الخزائن السفلیة والخزائن العلویة على حدة - الرفوف وتكال بالمتر المربع لمسطع الواجھة ٠ ١لمازونیتوتجدر الاشارة ھنا الى طریقة كیل خزاتن الزوایا حیث تحول الى
تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي © lakhasly.com
