 منصة مشدودة الارجل (TLP) عبارة عن منصة متصلة رأسيا مع خطوط تثبيت مشدودة مثبتة رأسياً على المنصة العائمة،  الإجراء الهيكلي إلى انخفاض القوة الراسية في البحار الهائجة،  وتم إنشاء الأعمدة والطوافات في TLP بأجزاء أنبوبية وفقا لقوة الطفو التي تتجاوز وزن منصة LTP.  يتم موازنة الطفو الزائد الناتج عن طريق الشد في المرساة المثبتة مطلوب شد كبير لمنع الأوتار من التراجع ،  بعد تثبيت الأوتار بشكل آمن على الأساس في قاع البحر،  يتم إجراء عملية إزالة المياه لفرض التوتر اللازم في الأوتار. قوة الطفو)  بسبب القوى الجانبية،  تتحرك المنصة على طول اتجاه الموجة.  إن الحركة الأفقية تسمى الإزاحة حيث ستخضع المنصة لتأثير الحركة الجانبية التي تزيد من التوتر في الحبال.  TLP عبارة عن بنية هجينة تحتوي على مجموعتين من الفترات  يتعين على مهندسي تصميم TLP الحفاظ على الفترات الطبيعية في الا رتفاع والتأثيرات تحت نطاق طاقة الأمواج المهمة،
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