 يجب استبدال الخرسانة والطوب بمواد أكثر نفاذية مثل الحصى،  لأن الخرسانة والطوب لهما قيم نفاذية منخفضة جدًا،  فإن الخرسانة والطوب لهما قيم K منخفضة جدًا،  بينما الحصى له قيم K أعلى،  مما يسمح بتسرب المياه وتقليل خطر الفيضانات.
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