different users within the same physical LAN into different broadcast domains according to actual application requirements.
تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي © lakhasly.com
