 تواجه واحة الأحساء،  أكبر تجمع لنخيل التمر في المملكة العربية السعودية،  لا يزال العديد من المزارعين يعتمدون على جداول الري ‏السطحي/التنقيط ثابتة التوقيت،  وتجاهل التباين بين ‏الأشجار.  لا يزال هناك نقص في الأدلة على أن التحكم الجوفي القائم على البيانات يمكن أن يوفر المياه ‏دون الإضرار بالمحصول،  وأن الاستشعار منخفض التكلفة سيكون دقيقًا بما يكفي للثقة في الحقل.  توثق ‏أبحاث محلية حديثة قيود جودة مياه الري في الأحساء (مزيج من المياه الجوفية والصرف الصحي ومياه ‏الصرف المعالجة)،  مما يؤكد أهمية التحكم الدقيق (‏MDPI،  تم بثّ مستشعرات رطوبة التربة المُعايرة إلى وحدة تحكم في المزرعة تتنبأ بنقص مياه ‏التربة الناتج عن المناخ المحلي والامتصاص الأخير،  وسجلت السجلات التدفق ووقت التشغيل والتجاوزات.  عادت أنظمة ‏الأمان إلى مؤقتات محافظة عند حدوث أعطال في المستشعرات.  ركّز التصميم على سهولة الصيانة (العقد ‏المعيارية،  وإجراءات التشغيل القياسية للترشيح) وسرعة دمج المزارعين.  يعكس التصميم عمل الأحساء ‏المُراجع من قِبل النظراء - التحكم في السحابة/الحافة،  وفّر النظام مياه ري أقل بنسبة 25% تقريبًا مقارنةً بممارسات المزارعين مع الحفاظ ‏على المحصول/الجودة التجارية.
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