  بالإضافة إلى استخدام غاز حامي لحماية المنطقة الملحومة من التأثيرات السلبية للهواء المحيط . مسدس اللحام : (Welding Gun)-  يستخدم لتوجيه سلك اللحام إلى نقطة اللحام وتوليد القوس الكهربائي . سلك اللحام : (Welding Wire)  يستخدم لحماية المنطقة الملحومة من التأثيرات الضارة للهواء المحيط , عملية لحام القوس المعدني بالغاز :  تجهيز الجهاز : يتضمن ذلك توصيل الأسلاك اللازمة وتركيب فوهة الغاز على مسدس اللحام تحضير السطح : تنظيف وتجهيز سطح القطعة المعدنية المراد لحامها لضمان تحقيق لحام قوي وجيد الجودة .     ضبط التيار : يتم ضبط التيار الكهربائي على الجهاز المخصص للحام وفقًا لمتطلبات اللحام ونوع المعدن المستخدم .    .  اختيار السلك المعدني : يجب اختيار سلك اللحام المناسب للتطبيق والمعدن المستخدم  تشغيل الجهاز : يتم تشغيل التيار الكهربائي وتغذية سلك اللحام تلقائيًا    .  توليد القوس : يتم توليد قوس كهربائي بين سلك اللحام والقطعة المعدنية المستهدفة توجيه السلك : يتم توجيه سلك اللحام عبر مسدس اللحام للتأكد من وصوله إلى نقطة اللحام بشكل صحيح ومستمر . توجيه القوس : يتم توجيه القوس الكهربائي على طول الخط المراد لحامه باتجاه حركة اللحام المطلوبة .    - ضبط تدفق الغاز : يجب ضبط تدفق الغاز بشكل صحيح لضمان توفير حماية كافية للمنطقة الملحومة .    حركة اللحام المستمرة : يجب استمرار توجيه السلك والقوس بحركة مستمرة على طول الخط المطلوب للحام . تغذية السلك : يتم تغذية السلك تلقائيًا من الجهاز المخصص للحام للحفاظ على استمرارية اللحام .    التبريد : بعد انتهاء اللحام في منطقة معينة،    التحكم في التوتر : يجب مراعاة التوترات الناتجة عن عملية اللحام وتطبيق تقنيات التخفيف من التوتر لتجنب تشوهات أو تشققات في اللحام . أنواع لحام القوس المعدني بالغاز : : GMAW بالقوس القصير (Short-Circuiting GMAW)  يتم استخدام هذا النوع من اللحام عندما يحدث توصيل قصير بين سلك اللحام والقطعة المعدنية بشكل متكرر.  يعتبر هذا النوع من اللحام مناسبًا للمواد الرقيقة واللحامات الرأسية والأفقية . : GMAW بالقوس الحر (Spray GMAW) : GMAW بالقوس المستمر (Pulsed GMAW)
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