o Le lysimetre simple se presente comme un cylindre (ouun bac) en metal, beton ou plastique ouvert en surfaceet rempli par le sol a tester.o L'autre mesure, a plus grande echelle, est celled'un bassin versant hydrologique (dizaines-centaines de Km2) : on compare l'ecoulementdans les rivieres avec les precipitationsmensuelles, et le solde, compte tenus desreserves du sol, est l'evaporation cherchee.Ses cotes descendent de 1a 2 m, ou plus, sous la surface profondeur et sontetanches, alors que le fond laissepercoler l'eau afinqu'on puisse la recolter.o La vegetation et les conditions a chaque niveau,surtout la teneur en eau, sont maintenuessensiblement identiques a celles du terrain en place.o La mesure du debit d'eau et de differents autrescomposants a la base permet de connaitre lescaracteristiques du sol etudie5.Il peut etre place insitu (sur le terrain a etudier) ou ex situ (en laboratoire).o La teledetection en infrarouge thermiqueoffre aussi la possibilite de mesurerl'evapotranspirationo Le lysimetre de precision permet en plus une peseepermanente du systeme.
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