صيانة السيارة: دليل شامل   1.
  عمليات التفتيش المنتظمة والخدمات المجدولة:
 -  التكرار: اتبع توصيات الشركة المصنعة لإجراء عمليات الفحص المنتظمة وفترات الخدمة (عادةً كل 6000 إلى 10000 ميل أو 6 إلى 12 شهرًا).
 وسائل الفرامل، وسائل ناقل الحركة، وسائل التوجيه المعزز. -  المرشحات : استبدل مرشحات الهواء ومرشحات المقصورة. -  شمعات الإشعال : استبدل شمعات الإشعال وفقًا لجدول الصيانة.  2.  صيانة الإطارات : -  عمق المداس : افحص عمق مداس الإطار.
 -  التدوير : قم بتدوير الإطارات بشكل دوري لضمان التآكل المتساوي.
  3.
 -   وسادات الفرامل والدوارات  : افحص وسادات الفرامل والدوارات بحثًا عن التآكل.
 استبدلها إذا لزم الأمر. -  سائل الفرامل : افحص مستويات وجودة سائل الفرامل بانتظام.  سلامة البطارية :
 -  التوصيلات : افحص أطراف البطارية بحثًا عن التآكل.
 -  فحص الجهد : قياس جهد البطارية. استبدل بطارية قديمة أو ضعيفة.  5.  نظام تبريد المحرك : -  المبرد : تحقق من مستويات سائل التبريد وأضفه إذا لزم الأمر.  6.  صيانة النظام الكهربائي : -  الأسلاك : افحص الأسلاك بحثًا عن أي تلف أو اهتراء. -  البطارية : تأكد من الشحن والجهد المناسبين.
 -  الصدمات والدعامات : افحص الجهاز بحثًا عن أي تسرب أو تآكل.
 -  المحاذاة : تحقق من محاذاة العجلات بشكل دوري.
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