 3-2-1( اختيار نقاط الرتافريس )املضلع( وتثبيتها: ويللتم ذلـك بعـد عمليـة التجـول فـي المنطقـة المـراد رفعهـا،  والتعـرف عليهـا  تمامـا ، مجـاورتين لهـا علـى األقـل، عملية الرفع سواء كان ثيودوليت أو توتا ،  والرصد منها إلى النقط المجـاورة،  ومـع  إمكانية قياس األطوال بين هذه النقط، النقــاط مــن نــوع المضــلع المقفــل، أرصـاده وتصـحيحها،  وي ارعى في اختيار خمس نقاط توزع توزيعا جيدا النقاط ما يلي-: 120ْ حتـى ال  تؤثر على اإلحداثيات الناتجة.  أن ال يزيــد طــول أي خــط واصــل بــين نقطتــين فــي الترافيــرس عــن 
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