  وهو معيار للمقاومة ضد تشوه البلاستيك ويتم حسابه عن طريق قسمة القوة على مساحة السطح البادئة.  يعد تقييم عمق المعالجة للراتنجات المركبة عن طريق قياس الصلابة أمرًا ضروريًا نظرًا لوجود علاقة بين زيادة الصلابة وعمق المعالجة .  وهو معيار للمقاومة ضد تشوه البلاستيك ويتم حسابه عن طريق قسمة القوة على مساحة السطح البادئة.   يعد تقييم عمق المعالجة للراتنجات المركبة عن طريق قياس الصلابة أمرًا ضروريًا نظرًا لوجود علاقة بين زيادة الصلابة وعمق المعالجة من بين الاختبارات المختبرية المستخدمة بشكل شائع لمحاكاة القوى التي تؤثر على مجمع ترميم الأسنان أثناء المضغ،  يعد اختبار الصلابة الدقيقة واحدًا من أكثر الاختبارات استخدامًا لأنه يمكنه التنبؤ بما إذا كانت المادة الترميمية ستقاوم المقاومة¹¹.  يرتبط هذا التحليل بشكل غير مباشر بدرجة التحويل وقد أظهرت الدراسات أن كلا الاختبارين يظهران نتائج بقيم أقل وفقًا للعمق، كما يحدث في الراتنجات المركبة ذات التعبئة السائبة. هناك بعض الطرق ذات الصلة لتحديد درجة تحويل المونومر إلى البوليمر في عينات الراتنجات المركبة مثل التحليل الطيفي FTIR، تستخدم الطريقة عادةً نسبة ارتفاع القمم المقابلة للروابط المزدوجة الأليفاتية والعطرية لتحديد درجة التحويل.  فمن الضروري تقييم هذه الخصائص في الراتنجات المركبة.
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