Universite M'bamed Bougarra BoumerdesFas olte de TechnologieTP Structure de la matiereIL.Le travail dans un laboratoirc de chimic nccessite unc application d'un certain nombre deregles de socurite; ces regles sont indispensables pour l'organisat ion d'un travail dans unlaboratoire.Identifier les risques en regardant les pictogrammes.Lorsque vous rentrez pour lh premiere fois en salle de TP, l'etudiant devra savoirquoi faire, connaitre les regles essenticlles de manipulation des matericls et des produitschimiques et la verrerie couramment utilisee ct savoir rediger son compte rendu.Chaquc etudiant doit avoir un cahier de TP: on doit ecrire dans le cahier toutes lesexpericnces effectuces pendant le TP, on doit prendre les dessins des appareils utilises,ecrire les equations, des reactions, les observations sur les etats physiques des produitset des reactifs et leurs couleurs.IV. Premiers soins pour brulureSi on verse de l'acide sur la peau, on doit laver la blessure par un courant tres fort d'cau puisavec une solution diluee de carbonate de sodium (NajCO)).Regles de securitct rendre leIl est int erdit de verser de l'eau sur un acide concentre, mais on doit vyerser l'acidedans I'eau.On doit jeter les papiers filtres et les dechets dans la poubelle et non dans l'evier ouNe jamais reverser l'exces des reactifs dans la bouteille d'ou on le preleve.A la fin du travail, il faut toujours laver les tubes, Ies eprouvettesmatericl en ordre et enplace.Si on s'est brule la peau par un alcalin on lave la blessure par un courant tres fort d'eau puisavec une solution diluee d'acide acetique (CHCOOH).V.Nymboles utilises sur les etiquettesL'etiquette (la fiche de securite) a pour but de renseigner sur les dangers que presente leproduit chimique et sur les precautions a prendre.Toute reaction avec les substances toxiques et malodorantes doit etre effectuee sous islitte3.Ne jamais diriger un tube a cesai vers sois ou vers quelqu'un d'autre.Avant de commencer le travail au laboratoire, il faut connaitre les regles de securite.Il est interdit de laver avec dusavon la brulure provoquee par un acide.On doit toujours boucher les bouteilles des reactifs apres avoir pris la quantite9.Ne jamais approcher une flamme a des produits inflammables.Ne jamais manger, fumer ou utiliser le telephone dans le laboratoire.Ne jamais prendre les objets chauds avec la main.Interdit de chauffer les substances gazeuses dans un recipient bouche.Ne jamais pipeter a la bouche, mais a l'aide de pro-pipette6.Ne jamaisregarder dans l'axe d'un tube a essai7.On doit prendre la meme mesure de precaution quand on doit ajouter de l'acide fortconcentre9.Utiliser des quant ites minimales de reactifs pendant les experiences.On preleve les reactifs secs a l'aide d'une spatule.Ne jamais se deplacer sans autorisation11.Ne jamais gouter les produits8.Interdit de faire des travaus non prevu.Le port de la blouse est obligatoire.1: Regles de travail, de securite et presentation de materielIntroduction2.Manipuler debout.par terTC.TP N?Regles de travail4.Anntes 2024-202sindiquee.IIL.1.3.6.5.7.18.10.1.4.5.10.12.
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