 فرعيا أدائيا بعضها مقتبس من اختبارات هيلي وفرينالـد،  وبعـضها مقتـبس مـن اختبـارات أخـرى ، بالإضافة لما صممه بنترن و باترسون،  وقد أصبحت أغلب اختبارات هذه البطارية أساسا لاختبـارات  حديثة.  - جهاز قياس السمع الكهريب(الاوديومتر) audiometer :  تقاس القدرة علي السمع لـدى الإنـسان بواسـطة جهـاز يـسمى جهـاز القيـاس الـسمعي الأوديومتر،  واسـتخداما في  المدارس العامة لقياس درجة الصوت النقية؛  حيث يصدر هذا الجهاز نغامت صوتية متفاوتـة عـلي  نطاق واسع من حيث طبقتها،  وارتفاعها. ويتكون الجهاز من أربعة أجزاء هي :  1- الجزء الذي تصدر عنه الأصوات oscillator .  2- الجزء الخاص باختيار وانتقاء الذبذبات الصوتية selector Frequency .  3- الجزء الخاص بتغيري الذبذبات Attenuator . كام يتعني على أخصايئ قياس السمع أن يحدد شـدة الـصوت الـذي يـستطيع أن يـسمعه  الفرد حيث يتم توصيل الصوت المراد فحص الفرد عليه بواسطة سامعة أذن خاصة،  ويـسمى هـذا  النوع من الفحص بالفحص عبر التوصيل الهوايئ .  فيـسمى بـالفحص عـبر التوصـيل  العظمي،
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