 أداء ليلي جيد وإضاءة منخفضة: حساسية إضاءة منخفضة جدًا + الأشعة تحت الحمراء حتى 60 م - مفيد للمراقبة الليلية الخارجية (البوابات والمجمعات والشوارع). تغطية واسعة بما فيه الكفاية مع عدسة 3. 6 ملم (~ 79 درجة): مناسبة لالتقاط المناطق متوسطة العرض مثل الممر والفناء الأمامي والشارع الصغير - توازن جيد بين العرض والتفاصيل.  CVBS) - يجعل من السهل الاندماج في الإعدادات الحالية دون الحاجة إلى بنية تحتية IP.
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