Par leurs propres masses et a la suite de leur couverture par de nouveaux depots, les couches sedimentaires s'enfoncent naturellement dans la croute terrestre.Au-dela de 150?C (soit un enfouissement superieur a 4 000 metres), il ne se forme plus que du gaz.Au cours de ce phenomene et au-dela de 1 000 metres de profondeur sous le plancher oceanique, les residus mineraux des boues de sedimentation se solidifient en une roche relativement impermeable.Les hydrocarbures liquides presents dans la roche-mere sont a leur tour transformes en molecules de gaz sous l'effet de la temperature et de la pression ;?Le kerogene est donc soumis a des pressions et des temperatures geothermiques de plus en plus elevees, augmentant d'environ 3?C tous les 100 metres.La proportion de gaz au sein de la roche-mere s'avere d'autantplus elevee que la duree et la temperature de transformation du kerogene sont importantes :?Des hydrocarbures sous forme gazeuse (methane) sont egalement generes lors de la transformation du kerogene.Entre 60?
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