أساليب التشغيل والتجميع والتشطيب
أم د/ دعاء كمال عل مشرف
تنمسم الأخشاب الى نوعين اخشاب مستوردة واخشاب محلية :
المحلية فى مصر مثل خشب الجميز، وخشب نخيل البلح ، وخشب السنط ،
فى نحت التماثيل ،
تشكيل الابواب ،
 وفى العناصر المعمارية المختلفة ،
 كالاسمف ، والابواب ، وصناعة الاثاث ،مراكب الشمس ،
 والمراكب التى تستخدم فى الحياة العامة ،
 ولمد برعوا فى صناعة الاثاث الدنيوى ،
والجنائزى مثل الكراسي، والاسرة ، والممصورات ،
وفى نفس الولت لجأ المصريون الى استيراد انواع
من بلاد العالم المديم مثل مملكة اشور، وبابل ومملكة الحيثيين،
ذات مواصفات معينة لاغراض خاصة .
أهمية معرفة خصائص الأخشاب للمصمم الصناعى:
نموذج اولى من خامات لدنة ،
الدهانات ، الخشبية سهل للغاية باستخدام ادوات التنعيم ، والصمل ،
أولا الأخشاب المحلية :
هذا النوع ينمو فى مصر بكمية كبيرة ، ولد وجد خشب الجميز فى مصر منذ عصر ما لبل الاسر،
صورت شجرة الجميز على جدارن بعض الممابر فى منطمة الالصر،
عشر ، ولد استعمل خشب الجميز فى عمل التماثيل فى العصر المصرى المديم ،الموارب ، والسفن ، و فى نحت الابواب الوهمية فى الممابر.
2- خشب نخيل البلح:
له نسيج ليفى رخو يجعله مناسبا جدا لاعمال النجارة البسيطة ،
المبانى ، حيث نجد مجموعة كبيرة فى ممابر الاسرات الاولى ،
، والثالثة فى سمارة مسموفة بجذوع
كبيرة ، فتتحد مع الغراء الذى يستخدم فى لصك المطع الخشبية ،
بالتغلغل لثبيت المطع الخشبية ،
ان هذا النوع غير ملائم للاعمال النحتية لسهولة تسلخه .
ولد عرف هذا الخشب فى مصر الفرعونية منذ عصور ما لبل الاسرات ،
النوبة كانت تنمو فيها اشجار السنط ،
ء الموارب لشدة المبانى ،
 وفى صناعة الموارب ، والسفن الحربية .تحمله ، وترابط جزيئاته ، ومن المعروف ان خشب السنط ينتج أجود أنواع الصمغ، وهو الصمغ العربى ،
ومعنى ذلن انه مشحون بالمواد اللاصمة التى تجعله شديد التحمل ،
 وصلابته جيدة ،
عمل النماذج منه الا الى الادوات البسيطة العادية مثل ا
لازاميل، وخلافه.
4- خشب نخيل النبك:
هذا الخشب ينتشر انتشارا واسعا فى افريميا ،
 وله عدة انواع ،
البحر المتوسط بما فى ذلن مصر،
الحجم لكى تمد المصريين بالالواح الخشبية
الكبيرة المطلوبة لصناعة اشكال كبيرة ،
5- خشب نخيل الدوم:
وهذا النوع من الخشب تجد له صورا من عصر الدولة الوسطى ، ويمتاز بأنه خشب صلد ،
فى صناعة أرجل الاسرة ،
 والابواب ، والكراسي ،
الجنوبى من الصعيد ،
 وهو يسمح بعمل المنحوتات ،
 والنماذج الخشبية ،
 لأنه لا يتسلخ ،
تنمسم بدورها الى أخشاب لينة ،
 وأخشاب صلبة .
الموسكى ) خشب الصنوبر الاصفر( السويدى أو
خشب الصنوبر الاحمر وهو اكثر متانه
خشب الصنوبر الراتنجى ،
 ويتمتع بمتانه وصلادة كبيرتين ومناعة ضد الماء،
 والادوات المنزلية المعرضة للماء.
- خشب الماهوجنى: وهو سهل التشكيل يستعمل فى الاثاث ،
 والموارب ، والنجارة الداخلية .- خشب الزان : وهو مندمج الالياف ، ومتجانس ويستعمل فى نجارة الاثاث ،فى بلدان اوربا ، وغرب اسيا ،
 وهو نوع متوسط الصلابة اى ان صلابته مناسبة لاغراض عمل النماذج ،
يناسب كثيرا اعمال النحت الميدانى نررا
لأن اليافه معرضة للتسلخ ، ولذلن يجب الاحتراس أثناء تشكيله باستعمال الازاميل .- خشب البلوط : وهو صعب التشكيل ،
 ويستخدم فى صناعة الاجزاء التى تتطلب مناعة ضد الرطوبة ،
خشاب الأ وفى اعمال النجارة الزخرفية ،
لاغراض النماذج ،
 والمنحوتات بنوعيه البارز والغائر،
 ولكنه يحتاج الى مجهود فى التعامل معه.
الارز اشجار متنوعة منه ارز لبنان و ارز الاطلس الذى ينموعلى جبال الاطلس بمراكش و الارز الهندى
ولمد استخدم خشب الارز فى مصر لديما منذ عصر ما لبل الاسرات حيث استورده المصريون المدماءمن
النوع الذى ينمو في لبنان ،
مراكب الشمس ، والمراكب الجنائزية ،
 ويتميز هذا النوع من الخشب بصلابته التى تجعل له لوة عالية ،
وبمرونته التى تجعل تشكيله سهلا وبدلة جزيئاته الى تجعلة متينا
بلوط الارز: خشب المرو او الارو وهو نوع من انواع البلوط فيه خصائص خشب البلوط وله صلاحية
عمل المنحوتات والنماذج وكانت اخشاب الارو تنموفى الالصر واستخدمه ايضا المصريون المدماء .
الأخشاب التى تدخل الانسان فى صناعتها ،
الطبيعية ناتجة من مادة حية فتعتريها
العوامل البيئية بعيوب تعوق الاستغلال الأمثل لها، مع تميد مساحتها بحجم الأشجار المنتجة لها ،
الأخشاب التفكير فى إنتاج
المصنعة بمسطحات كبيرةمع التغلب على العيوب البيئية ،
الأخشاب المعاد تصنيعها،
 والأخشاب المخلمة ( البدائل المخلمة ) .
الأخشاب تعرف بأنها هى التى تصنع من خامات
الطبيعية مثل المشرة ،
 وأخشاب الكونتربلاكيه المسدب ،
1 تنتج على هيئة رلائك لليلة السمن (
الأخشاب ملم ) ،
لشرة خشب الورد تباع بالوزن
عبارة عن سدائب خشبية ترص بجانب بعضها ثم تغطى بطبمتين من الابلكاج على الوجهين وتكبس معا
ألواحه : 122x244cm اما السمن 12,
14,16,18,22,
عبارة طبمات من المشرة الخشبية توضع على بعضها بعكس أليافها ويوضع بينها غراء ومواد كيميائية
ثم تكبس وتنتج منها ألواح وكلما زاد الس
اما السمن 2112,14,16,18,22,24mm .
لاكا يغًٗ تالات )Plywood( ْٕٔ يا يعشف أيضاً تاعى انثهئٕد
انُٕع يٍ انخؾة يٍ خلال ؽشائخ سليمح يٍ انمؾٕس انخؾثيح،
ٔساء طثمح في اذجاْاخ يرعاكغح الأنياف،
يماعاخ انٕادّ : 122x244cm او 153x153 اما السمن 8,
9,10,12,16mm ,314,
الأخؾاب انًخهمح (انثذائم انًخهمح ):
1- خؾة)MDF) Medium Density Fiber
يعشف ْزا انخؾة تانًضغٕط أيضاً ديث ذصُع أنٕادّ َريجح خهظ َؾاسج انخؾة انُاعًح يع انًٕاد
الأخؾاب انلاصمح ثى ضغطٓا نررؾكم الأنٕاح،
أكثش اَرؾاساً تفضم خصائصّ انمٕيح
ٔذًيضِ تانُعٕيح عهٗ كلا انٕجٓيٍ،
2- خؾة)HDF(High Density Fiber
عثاسج عٍ أنٕاح ذصُع
ًٍ أنياف انخؾة أٔ أنياف انُثاذاخ الأخشٖ يع إضافح انيٕسيا فٕسيانذْايذ أٔ غيشِ
يٍ انًٕاد انصًغيح انصُاعيح ٔعٍ طشيك عًهيح انضغظ ذذد ظشٔف دشاسج ٔضغظ عانييٍ
.يًراص تانكثافح انعانيح يًا يجعهّ يًيضا فٗ ذجٓيضاخ انًذلاخ انرجاسيح
3- خؾة انًيلاييٍ : يطهك عهيّ انخؾة الايطانٗ ْٕٔ عثاسج عٍ خؾة يجشٔػ يغطٗ تطثمح يٍ
ايا انغًك 16,18,
22mm ,
4- خؾة انغيهٕذكظ :
يصُع يٍ طثمح يٍ انمؾشج انخاصح تالاؽجاس تعذ فشيٓا ٔكثغٓا ٔاضافح تعض انًٕاد انكيًيائيح
ايا انغًك 3,
4mm فمظ ٔنٓا ٔجّ َاعى ٔالآخش نّ يهًظ خؾٍ .
5- انخؾة انذثيثٗ : يصُع يٍ يصاصح لصة انغكش أٔ لؼ الاسص تعذ طذُٓا ٔاضافح انًٕاد انصًغيح
ايا انغًك 8,12,16,18,
عيٕب الأخؾاب ٔ طشق علاجٓا
ثمؼذلاد مخزٍفخ رجؼبً إن اٌخؾت ٌيظ مه اٌخبمبد اٌمزغبوغخ َ ثبٌزبٌي فئوً خلاي ػمٍيخ اٌزغفيف يىىمؼ
ػلاعً: ػه غشيك مغح اٌخؾت ثؼذ رٌه إلا أن ثؼعٍب رغزمش في الاوىمبػ ثؼذ اٌمغح فيغت مؼشفزٍب َ إلا
أصجحذ غيش لبثٍخ ٌٍزؾغيً
، ٌي آصبس مه فشَع مذفُوخ داخً عزع اٌؾغشح أصىبء ػمٍيخ اٌىمُ
َ رظٍش ػٍي ؽىً دَائش أَ أؽىبي ثيعبَيخ
ٌُوٍب أغمك مه ٌُن اٌخؾت وفغً.
رزىُن وزيغخ َعُد فشع عبف ميذ َ رحيػ ثً أٌيبف اٌغزع
َ يؼذ ٌزا اٌؼيت أحذ اٌؼيُة اٌخطيشح ٌيظ فمػ
مه وبحيً اٌؾىً َ ٌىه مه اٌىبحيخ الإوؾبئيخ فئن ٌز
ا يؤدي إٌي ظؼف اٌخؾت ثحيش لا يؼزمذ ػٍيً وخبمخ
انعلاج: إرا وبوذ اٌؼمذح حيخ َ عٍيمخ فٍيظ ٌىبن أي خطُسح.
اٌخؾت فيحغه وضػٍب َ رٌه ثُاعطخ ثُوطخ أَعغ مىٍب لٍيلا َ وؼُض مىبوٍب ثئعطُاوخ خؾت عٍيم َ رٍصك
ٌ ء َ رزشن ثُاعطخ اٌغشا
ٌي ػجبسح ػه أويبط مغٍمخ رزخًٍ وغيظ اٌخؾت. ٌزي الأويبط مٍيئخ ثبٌمُاد اٌشارىغيخ.
الأويبط فئن اٌخؾت يىُن مفشغب ممب يعؼفً
علاجّ: رغغً ثبٌزىش صم يغت اٌزأوذ مه ػمك اٌىيظ إن وبن عطحيبً فيىفي َظغ مؼغُن ٌغذ اٌفشاغبد أمب إرا
وبن ػميمب فيؼبٌظ ثىفظ اٌطشيمخ ومب في ػلاط اٌؼمذ
الإصاتح تانعفٍ ٔ انذؾشاخ: ٔ ْٕ َٕعاٌ :
الأخؾبة إصبثخ ثبٌؼفه الأصسق أَ الأعُد: يٍُن اٌخؾت ثطشيمخ لا يمىه اٌزخٍص مىٍب.
. مه وبحيخ اٌؾىً أمب اٌصلاثخ فلا رزأصش
إصبثخ ثبٌفطشيبد أَ اٌحؾشاد: َ ٌي رزٍف
َ رغؼٍٍب رفمذ صلاثزٍب َ رصجح غيش صبٌحخ
ػلاعً: ثمحبٌيً ويمبَيخ رُلف
. الأوغغيه َ لٍيً مه اٌىؾبدس
ؽذيذح اٌخطُسح حيش رؤدي إٌي رفزذ
َ رفىه أٌيبفٍب عُاء أصىبء ػمٍيخ اٌزؾغيً أَ ثؼذي.
يف فيٍب اظطشاة في اٌىمُ أَ وزيغخ ٌخطأ في ػمٍيخ اٌزغف
علاجّ: ثمطغ الأعضاء اٌزي رظٍش ثٍب رٍه اٌؾمُق أمب إرا وبوذ ممزذح في اٌخؾت وًٍ فلا فبئذح مه اعزؼمبًٌ
انذشٔق: وغذ ثؼط لطغ اٌفحم رزخًٍ خلايب اٌخؾت فزٌه يحذس ػىذمب رزؼشض اٌؾغشح إٌي اٌحشيك َ ثزٌه
رصبة َ يغزمش ثؼذ رٌه ومٌُب فزحيػ الأٌيبف ثزٌه اٌغضء اٌمحزشق َ
علاجّ: اعزجؼبد رٍه الأعضاء لإوٍب رعؼف اٌخؾت َ رمًٍ صلاثزً
انمؾشج: ثغجت اظطشاة في ومُ اٌؾغشح رىذمظ لطؼخ مه اٌمؾشح اٌخبسعيخ مغ خؾت اٌغزع.
ت ؾ بد َ صمُة رٍذد صلاثخ اٌخ
علاجّ: ثىفظ غشيمخ مؼبٌغخ اٌؼمذ
يدويا باستخدام الادوات اليدوية مثل المناشير والمبارد
المعدات والماكينات مثل المخرطة والمكشطة والفريزة .
بعض الادوات اليدوية والمعدات المستخدمة فى النجارة
1- ماكينات الخراطة :
المشغولة حول محورها بواسطة المخرطة وتموم المخرطة بتسليط أداة المطع تجاه
المطعة المراد خرطها فتأخذ الشكل المطلوب والمخارط أنواع فنجد المخارط الوجهية
هنان أنواع مختلفة للخراطة كالآتى :
خرط مستوى عدل حيث يتم تحرين أداة المطع فى خط موازى للشغلة .
خرط سطح اسطوانى لائم
من الداخل ويستخدم للم لطع داخلى .
خرط اسطح مخروطية مسلوبة
2- ماكينات الثمب :
الثمب هو عملية تكوين فتحات بأجزاء
الماكينات بواسطة حركتين الاولى حركة دورانية للآلة
الماطعة حول محورها والثانية هى حركة انتمالية باتجاه محور الالة الماطعة وتوجد عدة أنواع
منها مثماب التزجة ومثماب الدف ومثماب الشجرة .
عمل للاوور ، ثموب نافذة ، وغير نافذة ،
3- ماكينات التفريز :
التفريز هو عملية تشغيل تجرى من خلال أداة لطع دوارة متعددة الحدود الماطعة تسمى سكينة
أنواع ماكينات التفريز :
ماكينات التفريز العامة وماكينات التفريز الافمية ، وماكينات التفريز الرأسية ،
يز : عمليات التفر
عمل مجرى T،عمل التروس، تسوية الاسطح ، عمل مجرى عدل، عمل مجرى غنفارى .
تعتبر عمليات الكشط وعمليات المجارى أو الحزوز من العمليات التشغيلية الهامة للؤسطح
الافمية والرأسية المائلة وتختلف طريك ازالة الرايش فى المكاشط فى أنه يزال على هيئة
شرائط طولية والمكاشط أنواع : المكشطة النطاحة ،
 المكشطة العربة ، والمكشطة الرأسية .
عمليات الكشط : عمل تسوية الاسطح المائلة ،
 عمل المجارى المائلة، عمل الحذوز ،
: هنان طرق كثيرة لدهان المشغولات الخشبية وفيما يلى سوف نتعرض للؤنواع الشائعة الاستخدام
لبل البدء فى الدهانات لابد من اعداد السطح جيدا باستخدام الصنفرة والمعجون لعلاج العمد والحفر أو أى
عيوب فى السطح .
1- دهان الجمالكة ( الاسطر )
باستخدام الصبغات ( بودرة م
لونة تذاب فى الماءويدهن بها السطح اوصبغات جاهزة )ثم دهان الجمالكة .
2- دهان الزيت ( اللاكيه ):
شائع الاستخدام فى الابواب والشبابين والموبيليا.
3- دهان الدوكو :
تشطيب السطح جيدا ويأخذ طبمة مالئة لسد المسام حيث الخشب لديه المدرة على الامتصاص ثم يتم الرش
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