يشرح النص طرق بناء "الفرق" وهو عبارة عن أرضية خرسانية مسلحة سميكة (٢ متر) مدعومة بأعمدة خرسانية مدببة من الصلب (خوازيق).  يعتمد عدد الأعمدة على حجم السفينة. مواصفات الفرق: طول ٢٤٠ متر، عرض ٤٠ متر، ارتفاع بوابة ٦ متر، ميل ١:٤٠ متر، أقصى ارتفاع ٥ متر. أما تجهيز أرضية الفرق فيتم بتنظيف البوابة ومنع تسرب المياه باستخدام الشاحنات وطلمبات سحب المياه، ثم تجفيف وتنظيف الأرضية.  أخيراً، يتم وضع علامات واضحة على أرضية الفرق تشمل خط المنتصف، الميادين، القطاعات الطولية والعرضية، محور الدقة، والعمود الأمامي.
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