 الغالف الخارجي: ويكون عبارة عن غالف من الخشب أو المعدن مثل األلومنيوم أو أي نوع  معادن ال يؤثر على انحراف مؤشر البوصلة،  ودور هذا الغالف هو حفظ البوصلة من التلف. غطاء البوصلة: وهو عبارة عن غطاء يغطي الميناء،  ويكون به شعيرة تستخدم في تحديد  الهدف المراد رصده. حامل البوصلة: وهو عبارة عن قضيب معدني من نفس نوع المعدن المصنوع منه غالفها، ويكون معكوف أو منحني ومثبت في غالف البوصلة. مكبر القراءة: عبارة عن عدسة مكبرة في وسط عمود متحرك،  وظيفتها تكبير قراءة دائرة  الدرجات. مقياس المسافة: عبارة عن مسطرة من نفس نوع المادة المصنوع منها الغالف. التكاك - قرص التوجيه: عبارة عن قرص زجاجي حافته معدنية مهمته تثبي قراءة اتجاه  الهدف.
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