 ويتمثل أحد المعوقات الرئيسية التي يواجهها مصممو المجهزات المتأصلة في الحاجة إلى حزم صغيرة جسدياً واستهلاك منخفض للطاقة النتيجة هي أن العدد فوقهم بشكل متسلسل مثل تسلسلات القطع مثل هذه الوصلة تسمى واجهة متسلسلة يعرّف كيف يمكن لجهاز واحد أن ينتقل إلى جهاز آخر بحذر (معنى)  قد يكون هناك اتصال RS-232  على النحو المبين في الشكل 10-4. سجل بثمانية أرباع إلى سلسلة من القطع لإرسالها عبر وصلة تسلسلية من طراز RS-232. بالنسبة لمصمم النظام المدمج،  المرسل يبادر بالإرسال  الذي يُنبهُ المُستقبِل بأنّ بيتاً قادم. ساعة المرسل على نحو وثيق بما فيه الكفاية ليكون قادرا على عينة الإشارة الواردة بالتسلسل والتتابع إستعادة تسلسل القطع هناك العديد من سلالات المعيار التي تدعم تستخدم الأجهزة الأحدث المصممة للتواصل مع الحواسيب الشخصية عادة أجهزة متسلسلة عالمية  معقول بالنسبة لهذه الأجهزة لحل المشكلة التي أدمجت حزمة الدوائر وتكنولوجيا اللوحات المطبوعة  تستخدم موانئ شركة JTAG على نطاق واسع لتوفير  كل خط  ولكن التجميع المنطقي والتنسيق  أحد أكثر الواجهات المتوازية استخداماً هو مرفأ الطابعة IEE-1284  يجد مصممو الأنظمة المدمجة أنفسهم في بعض الأحيان يستخدمون GPIO
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