عند تقريب مغناطيس او ابعاده من ملف او عندما يقطع سلك مجال مغناطيسي يتولد قوة دافعة كهربائية مستحثة تولد تيار حثي في السلك او الملف ويعتمد اتجاه التيار الحثي المتولد على اتجاه الحركة
Summarized by © lakhasly.com
