 تستخدم هذه الطريقة في فصل النحاس عن خاماته وذلك باستخدام خلية كهروكيميائية يوجد بها قطبان من النحاس أحدهما موجب والآخر سالب ،  وتزود الخلية بخام النحاس المحضر علي هيئة محلول حيث يحدث تأين للمحلول بعد مرور التيار الكهربائي في الخلية مكونا أيونات موجبة ممثلة بفلز النحاس،
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