  رقمت انابيب جديدة في نفس الأرقام،  ثم وضعت 20 ميكرولتر بوفر بداخل انابيب الاختبار الجديدة،  ووضعت أيضا في الانابيب الجديدة 20 ميكرولتر في كل عينة،  حضر جهاز التحريك ووضع بوفر بداخله وبعد ذلك وضع الجل الكتروفوريزا.  وضعت 10 ميكرولتر في الحفرة الأولى،  ثم أوضع الجل في جميع الحفر المتبقية،  واخراج جهاز الجل الكتروفوريزا من جهاز التحريك وحفظ في ארלנמייר.
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