L'environnement exterieur d'une structure aeronautique est souvent la source de nombreuxdommages que ce soient les chocs sur le tarmac, les impacts basse energie (grele, gravillon,chute d'outils...) ou le foudroiement de l'appareil par exemple.Cette particularite est d'autant plus grave que l'impact est un phenomenecourant [3], allant des configurations basse vitesse et faible energie (chute d'outils, choc enmaintenance) aux configurations grande vitesse et haute energie (ingestion d'oiseau, debris depiste).Cela est d'autant plus vrai que les materiaux composites sontconnus pour etre tres sensibles a ce type d'agressions impliquant des endommagementspouvant reduire de maniere notable leurs performances mecaniques.En aeronautique, la gamme d'impacts s'etend des impacts a bassevitesse et a basse energie, type chute d'outils ou choc en maintenance, aux impacts a grandevitesse et faible masse, type choc a l'oiseau ou debris de piste.Un des enjeux de cesfutures annees, sera notamment la mise en place d'une maintenance adaptee a ces nouveauxmateriaux pour l'aeronautique civile avec pour objectif la diminution du cout de possessionassocie a l'appareil et notamment le cout de maintenance [1].En effet, la particularite des materiaux composites est qu'ils peuvents'endommager interieurement sans laisser de trace visible du defaut, en particulier lors de >.Ceci implique de devoirdevelopper des solutions simples, peu couteuses en termes de procede de reparation et rapidedans le but de reduire le temps d'immobilisation de l'appareil.Ce travail s'articule autour de troischapitres :Dans le chapitre I ; une presentation sur la conception d'un avion.
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