 نقوم بوضع الكرسي فوق الكوع البلاستيكي بزاوية 90 درجة،  لتثبيت الكرسي على البلاط. في النهاية نقوم بوضع جلدة مطاطية،  ثم نربط الصواميل ونقوم بتثبيتها جيداً بالمفتاح.
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