L'analyse granulométrique de l'ensemble 01 (unités O, P, Q, R) révèle des courbes granulométriques bimodales ou unimodales, indiquant une prédominance de sables fins.  Un mode de 350 µm et une moyenne de 300 µm suggèrent une énergie cinétique faible.  L'indice de classement (SO=1.06) indique une bonne classification,  le coefficient de dissymétrie négatif (-1) un meilleur classement des particules grossières, et le coefficient d'acuité (1.0) une composition homogène.  Le diagramme ternaire confirme un faciès sableux.
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