 التكلفة العالية للمعدات  رؤوس) تكلف مبالغ إضافية. تكلفة الصيانة والإهلاك رغم قلة الأجزاء الميكانيكية،  إلا أن مصادر الليزر نفسها (الأنابيب أو الألياف) لها عمر افتراضي ويجب استبدالها بعد عدد معين من ساعات التشغيل. لكل جهاز طاقة محددة،  ما يزيد التكلفة. حساسية نوع المعدن وطلائه بعض الأسطح المطلية أو الملونة قد تمتص الحرارة بشكل مختلف، 1. **دقة قص وحفر عالية (Micron‑Level Precision)**   2. **سرعة تنفيذ فائقة**   6. **انخفاض التشوه الحراري المحيط**    مما يخفض التكلفة التشغيلية على المدى الطويل. 8. **صيانة أقل للأجزاء الميكانيكية**  
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