El tablero de conmutación MV SIMOPRIME (24 kV, 25 kA, 1250 A, 110 VDC, IP4X) consta de 9 paneles: 2 paneles de entrada con VCB de 1250 A, 1 panel de acoplamiento de barras con VCB de 1250 A, 1 panel elevador de barras, 5 paneles de salida con VCB de 1250 A, 1 panel de batería y cargador de batería, y 1 panel CA/CC.  Incluye RTU para monitoreo y control.  Solo el alimentador de entrada cuenta con transformador de voltaje y pararrayos.
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