  ملحوظة ممكن تكون: - مكالمة صوتية (مكالمة صوتية).  - مكالمة فيديو (مكالمة فيديو).  - نقل رسائل فورية (المراسلة الفورية).  يعني SIP هو المسؤول عن ** تجهيز الاتصال،  ** إنشاء الاتصال ** (إنشاء الجلسة): تحديد هوية محددة (المرسل والمستقبل).  - تغيير نوع الاتصال (مثلاً من صوت للفيديو).  - التحويل لغيرك (تحويل المكالمة).  مكونات بيئة SIP حتى يشتغل SIP في اتصالات الشبكة،  - **خادم إعادة التوجيه:** إعادة توجيه الطلبات إلى العنوان الصحيح (إذا نقل المستخدم لمكان ثاني).  - **ACK** → استلام تأكيدات الحادث.  - **وداعا** → يهم الاتصال.  - **التسجيل** → تسجيل المستخدم على السيرفر.  - **OPTIONS** → للسؤال عن قدرات الطرف الآخر.  - **3xx** → إعادة توجيه.  - **6xx** → فشل عام (مشغول أو رفض).  **الطلب**: المرسل يرسل رسالة **INVITE** للطرف الآخر.  **الرنين**: المستقبل يرسل **180 رنين**.  **القبول**: المستقبل المرسل **200 OK**.  **إنهاء الكل**:أحد المرسلين **BYE** الذين يختطفون بـ **200 OK**.  مميزات SIP - يعمل على **IP Networks** (زي الإنترنت).  - مرن وسهل التوسع (قابل للتطوير).  - مراكز الاتصال (مراكز الاتصال).  - مكالمات الفيديو في الشركات.
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