44%.A la suite d'une convention internationale, les particules sont classees de la facon suivante, en fonction de leur diametre:95/31ARGILELimonMARTRESQUELETTE GROSSIERAileron de Grassler roman0000FinSe deplacerGrossierTres grossier10200,1 0,20,5127.525 cm2u50u2mmGravier Calloy Pierte BlocTresEchelle granulometriqueFig.20h33:pedologie 2L95/30Les elements constitutifs du soll'analyse granulometrique- L'analyse granulometrique du sol consiste a classer les elements mineraux du sol d'apres leur grosseur, et a determiner le pourcentage de chaque fraction.95/32P'analyse granulometrique du sol:L'echantillon de sol est soumis a divers traitements.7, l'echelle granulometrique des particules du sol (Delecour, 1981).
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