3.En deduire lecalibre et determiner l'incertitude absolue sur chaque R.- Resumer les valeurs theoriques et experimentales des 3 resistances sous forme de tableau, et interpreter les resultats obtenus aux incertitudes de calcul pres.En deduire lecalibre et determiner l'incertitude absolue sur chaque R.- Resumer les valeurs theoriques et experimentales des 3 resistances sous forme de tableau, et interpreter les resultats obtenus aux incertitudes de calcul pres.Travail experimentalAfin de consolider les bases theoriques acquises lors de la seance d'introduction, chaque binome devra effectuer les mesures experimentales classees en trois paries (A, B et C) et repondre aux questions qui en decoulent:A. Mesure de tensions:- Allumer un generateur de tension en CC puis en CA, et mesurer directement leurs valeurs (E) en CC et E2 en CA) en utilisant un voltmetre approprie.Travail experimentalAfin de consolider les bases theoriques acquises lors de la seance d'introduction, chaque binome devra effectuer les mesures experimentales classees en trois paries (A, B et C) et repondre aux questions qui en decoulent:A. Mesure de tensions:- Allumer un generateur de tension en CC puis en CA, et mesurer directement leurs valeurs (E) en CC et E2 en CA) en utilisant un voltmetre approprie.B. Mesure de resistances:- Prendre trois resistances differentes: une resistance fixe avec des couleurs (Rfixe), un rheostat (Rh) et une boite a decades (Rboite) fixee sur une valeur arbitraire.B. Mesure de resistances:- Prendre trois resistances differentes: une resistance fixe avec des couleurs (Rfixe), un rheostat (Rh) et une boite a decades (Rboite) fixee sur une valeur arbitraire.- Exprimer les resultats de E, et de Ex en tenant compte de l'incertitude absolue totale (appareil experimentateur).- Exprimer les resultats de E, et de Ex en tenant compte de l'incertitude absolue totale (appareil experimentateur).Pour Rh, mesurer la valeur totale (bornes A et B a utiliser)!- En utilisant le multimetre, mesurer directement les valeurs de ces resistances.Pour Rh, mesurer la valeur totale (bornes A et B a utiliser)!- En utilisant le multimetre, mesurer directement les valeurs de ces resistances.Noter leurs valeurs theoriques respectives.Noter leurs valeurs theoriques respectives.Remarque: on peut verifier l'etat la tension d'une pile.3.
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